Bestimmung von Calcium- und Magnesiumionen

Calcium (Ca2+):

200 mL Wasserprobe werden mit Natronlauge (10 %) auf pH 12 - 14 gebracht und 5 Minuten gerührt, um Magnesiumhydroxid abzuscheiden. Nach Zugabe einiger Tropfen Calconsäurelösung als Indikator wird unter Rühren mit Titriplex-III-Lösung (Ethylendiamintetraacetatlösung, Komplexon-III-Lösung, c = 0,1 mol/L) bis zum Farbumschlag von weinrot nach blau titriert.
Die so titrierte Lösung wird für die Magnesiumbestimmung weiter verwendet.

1 mL verbrauchte Titriplex-III-Lösung entspricht 4,0 mg Calciumionen in der Wasserprobe.
Für die Angabe in mg/L muss der Wert mit fünf multipliziert werden.

Magnesium (Mg2+):

Die in der Calciumbestimmung austitrierte Lösung wird nach Zugabe von 1 mL Wasserstoffperoxidlösung (30 %) zur Zerstörung der Calconsäurelösung bis zum Sieden und  Farblosigkeit erwärmt. Danach wird das Magnesiumhydroxid nach Abkühlen der Lösung mit verdünnter Salzsäure (10 %), die tropfenweise unter Rühren zugegeben werden muss, gelöst. Nach  Zugabe einer Indikator-Puffertablette wird die Lösung mit 1 bis 2 mL Ammoniaklösung (25 %) auf pH 10 gebracht. Nun wird mit Titriplex-III-Lösung bis zum Farbumschlag von rot nach grün titriert.

1 mL verbrauchte Titriplex-III-Lösung entspricht 2,43 mg Magnesiumionen in der Wasserprobe. Für die Angabe in mg/L muss der Wert mit fünf multipliziert werden.

Gesamthärte:

Aus der Summe des Verbrauchs von Titriplex-III-Lösung für beide Bestimmungen lässt sich die Gesamthärte berechnen, da diese aus der Summe der Erdalkaliionen (praktisch nur Calcium- und Magnesiumionen) resultiert.

1 mL Titriplex-III-Lösung (c = 0,1 mol/L) entspricht bei einer Wasserprobe von 200 mL einer Gesamthärte von 2,8 od.  

Bewertung:

In normalen und nicht verunreinigten Gewässern beträgt der Quotient aus Calcium- und  Magnesiumionen (jeweils in mg/L)  etwa 4-5 / 1. Die Calciumionen liegen dabei in der Größenordnung von 50 mg/L und je nach Wasserhärte unter oder über diesen Wert.